| ratio\_measurement | fr | fmax | mr | mmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HD | 1.28 (0.66 - 2.38) | 0.65 (0.64 - 0.65) | 0.17 (0.05 - 0.4) | 0.36 (0.22 - 0.72) |
| HF | 0.71 (0.48 - 1.11) | 0.3 (0.3 - 0.3) | 0.07 (0.02 - 0.15) | 0.8 (0.48 - 1.76) |