| ratio\_measurement | fr | fmax | mr | mmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HD | 2.8 (0.63 - 14.9) | 0.65 (0.64 - 0.65) | 0.2 (0.01 - 0.62) | 0.89 (0.22 - 4.79) |
| HF | 2.26 (0.5 - 33.64) | 0.3 (0.3 - 0.3) | 0.05 (0.01 - 0.16) | 2.05 (0.45 - 6.89) |